**南昌急救中心采购部分医疗设备附件市场调研公告**

一、项目名称：部分医疗设备附件一批

二、拟采购的医疗设备附件需求：详见医疗设备附件情况表（见附件1）。

三、为保障我中心院前急救工作需要，结合中心实际情况，拟购置一批医疗设备附件。为确保采购工作的顺利进行，现进行设备价格、供需情况、技术参数征集等市场调研，欢迎符合条件的单位前来提交相关资料，具体内容及要求如下：

有意参加的供应单位在报名有效期内通过[nc120zbk@163.com](mailto:ncjjzxjjk@126.com" \t "/Users/chaofan/Documents\x/_blank)上传以下资料并加盖公章（必须提供，否则提交的调研资料无效）。

1、调研医疗设备附件报价表PDF盖章版(格式见附件2）；

2、供应商资质材料及联系人材料（公司授权、身份证复印件、联系方式）（若资料提交人为法定代表人、则无需公司授权但需出具法定代表人身份证证明）；

3、供应商可对一个或多个品目进行报价及上传相关资料；

4、各供应商将提供签字盖章的PDF版及可编辑word版打包成一个压缩包中上传至上述邮箱中。

四、报名时间：自2024年11月22日9:00至2024年11月26日17:30（北京时间）。

报名地点：[nc120zbk@163.com](mailto:ncjjzxjjk@126.com" \t "/Users/chaofan/Documents\x/_blank)

联系人： 徐四德0791-83896120

联系地址：南昌市红谷滩区丰和北大道788号南昌急救中心

附件1： 医疗设备附件（配件）情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 附件（配件）名称 | 主要功能要求 | 适配设备名称 | 适配设备品牌型号 |
| 1 | 硅胶头套 | 硅胶面罩头带/成人/透明白（原装适配主机） | 急救转运呼吸机 | 安保6000B |
| 2 | 一次性面罩 | 硅胶面罩/康勃/5-z#/（原装适配主机） |
| 3 | 薄膜按键 | 原装适配安保6000B呼吸机 |
| 4 | 氧源管1米长 | 601-1m气源管道/一头快插，一头diss/网纹管（原装适配主机） |
| 5 | 氧气减压阀 | ACARE/CGA540/VST-319 三合一（吸痰、吸氧、高压氧）（原装适配主机）注：需一头快插，一头螺纹 |
| 6 | 模拟肺 | 潮气量1.0L/顺应性20ml/cmH2O（原装适配主机） |
| 7 | 氧电池 | MOX-3/Walton Road（原装适配主机，含安装调试） |
| 8 | 快插转接头 | T型转接头（原装适配主机） |
| 9 | PEEP阀 | PEEP阀(TW8502)（原装适配主机） |
| 10 | 法液空可高压灭菌呼气阀 | 法液空原厂呼气阀KY694500 | 呼吸机 | 法液空T50 |
| 11 | 高压灭菌流量传感器 | 法液空原厂呼出流量传感器KY632200 |
| 12 | 法液空氧传感器 | 法液空原厂氧传感器YR049700（原装适配主机，含安装调试） |
| 13 | 成人近端流量传感器 | Sensatronic Adult/DP Flow Sensor/REF:007-00006 （原装适配主机） | 呼吸机 | 安保T6 |
| 14 | 婴幼儿流量传感器 | 安维森一次性流量传感器 + 转接头（原装适配主吸机） |
| 15 | 电动吸引器面贴 | PC/T=1.2/安保灰/金属指接口，纯硬件版本，中英文共用（原装适配主机） | 电动吸痰器 | 安保ASU-I |
| 16 | 电动吸引器电池 | 2600mAh/3串1并/18650/11.1V（原装适配主机） |
| 17 | 电动吸痰器充电器 | 电源适配器/二类/国标接口/工业用耦合器/型号SF1210-S3（原装适配主机） |
| 18 | 湿化瓶 | 德标墙式氧气吸入器SH-5（新合金）适合插入救护车上使用 | 湿化杯 | 国产 |
| 19 | 球囊氧气延长管 | 2.1M(1.1Cm)用于简易呼吸器与氧气气源的连接通道 | 成人复苏球囊 | 国产 |
| 20 | 球囊储气袋 | 与简易呼吸器连接（成人2000ML) |

附件2： 医疗设备附件报价表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 附件名称 | 品牌型号 | 是否符合（附件1）功能要求 | 单价（元） | 备注 |
| 1 | 硅胶头套 |  |  |  |  |
| 2 | 一次性面罩 |  |  |  |  |
| 3 | 薄膜按键 |  |  |  |  |
| 4 | 氧源管1米长 |  |  |  |  |
| 5 | 氧气减压阀 |  |  |  |  |
| 6 | 模拟肺 |  |  |  |  |
| 7 | 氧电池 |  |  |  |  |
| 8 | 快插转接头 |  |  |  |  |
| 9 | PEEP阀 |  |  |  |  |
| 10 | 法液空可高压灭菌呼气阀 |  |  |  |  |
| 11 | 高压灭菌流量传感器 |  |  |  |  |
| 12 | 法液空氧传感器 |  |  |  |  |
| 13 | 成人近端流量传感器 |  |  |  |  |
| 14 | 婴幼儿流量传感器 |  |  |  |  |
| 15 | 电动吸引器面贴 |  |  |  |  |
| 16 | 电动吸引器电池 |  |  |  |  |
| 17 | 电动吸痰器充电器 |  |  |  |  |
| 18 | 湿化瓶 |  |  |  |  |
| 19 | 球囊氧气延长管 |  |  |  |  |
| 20 | 球囊储气袋 |  |  |  |  |

备注：1、供应商可对上述附件种类进行部分或全部报价；2、报价应含税(需开发票）、包括安装、调试（氧电池、电池等类）。